Mapping parameters                                       
Width:                                     937 pixel     
                                          28.1 mm        
Height:                                    590 pixel     
                                          17.7 mm        
Pixel Size:                                 30 µm        
Total number of pixel:                  552830 pixel     
                                                         
Acquisition parameters                                   
Frame count:                                 0           
Pixel time:                                  5 ms/pixel  
Measure time:                           2:28 h           
Overall time:                           3:55 h           
Stage speed:                               6.0 mm/s      
Stage position (X,Y,Z):    150.715;129.517;119 mm        
                                                         
Tube parameter                                           
High voltage:                               50 kV        
Anode current:                             399 µA        
Filter:                                  Empty           
Optic:                                    Lens           
Collimator diameter:                         0           
SpotSize:                                   20           
Chamber at:                              Air 2 mbar      
Flow rate:                                 --- l/min     
Anode:                                      Rh           
                                                         
Detector parameters                                      
Selected detectors:                        1,2           
Max. pulse throughput:                  130000 cps       
