Mapping parameters                                          
Width:                                        466 pixel     
                                            9.322 mm        
Height:                                      1625 pixel     
                                           32.531 mm        
Pixel Size:                                    20 µm        
Total number of pixel:                     757250 pixel     
                                                            
Acquisition parameters                                      
Frame count:                                    0           
Pixel time:                                     3 ms/pixel  
Measure time:                              1:44 h           
Overall time:                              3:59 h           
Stage speed:                                  6.7 mm/s      
Stage position (X,Y,Z):    71.802;120.327;119.084 mm        
                                                            
Tube parameter                                              
High voltage:                                  50 kV        
Anode current:                                399 µA        
Filter:                                     Empty           
Optic:                                       Lens           
Collimator diameter:                            0           
SpotSize:                                      20           
Chamber at:                                 Air 2 mbar      
Flow rate:                                    --- l/min     
Anode:                                         Rh           
                                                            
Detector parameters                                         
Selected detectors:                           1,2           
Max. pulse throughput:                     130000 cps       
