Mapping parameters                                        
Width:                                     1560 pixel     
                                           31.2 mm        
Height:                                     478 pixel     
                                           9.56 mm        
Pixel Size:                                  20 µm        
Total number of pixel:                   745680 pixel     
                                                          
Acquisition parameters                                    
Frame count:                                 63           
Pixel time:                                   3 ms/pixel  
Measure time:                           31:46 h           
Overall time:                           63:48 h           
Stage speed:                                6.7 mm/s      
Stage position (X,Y,Z):    35.089;18.732;90.446 mm        
                                                          
Tube parameter                                            
High voltage:                                50 kV        
Anode current:                              399 µA        
Filter:                                   Empty           
Optic:                                     Lens           
Collimator diameter:                          0           
SpotSize:                                    20           
Chamber at:                             Air 2.1 mbar      
Flow rate:                                  --- l/min     
Anode:                                       Rh           
                                                          
Detector parameters                                       
Selected detectors:                         1,2           
Max. pulse throughput:                   130000 cps       
