Mapping parameters                                      
Width:                                    735 pixel     
                                         14.7 mm        
Height:                                   417 pixel     
                                         8.35 mm        
Pixel Size:                                20 µm        
Total number of pixel:                 306495 pixel     
                                                        
Acquisition parameters                                  
Frame count:                               29           
Pixel time:                                 5 ms/pixel  
Measure time:                         10:38 h           
Overall time:                         17:30 h           
Stage speed:                              4.0 mm/s      
Stage position (X,Y,Z):    157.42;134.197;119 mm        
                                                        
Tube parameter                                          
High voltage:                              50 kV        
Anode current:                            399 µA        
Filter:                                 Empty           
Optic:                                   Lens           
Collimator diameter:                        0           
SpotSize:                                  20           
Chamber at:                             Air 2 mbar      
Flow rate:                                --- l/min     
Anode:                                     Rh           
                                                        
Detector parameters                                     
Selected detectors:                       1,2           
Max. pulse throughput:                 130000 cps       
